比价邀请函
我司拟组织实施 运输需求精准预测与协同运营的联程运输服务技术设备及材料采购 项目，将采用比价方式进行，现邀请贵单位参加竞选。具体项目情况如下：

一、项目概况：按照国家重点研发计划课题（运输需求精准预测与协同运营的联程运输服务技术）的任务书要求，为完成试制“客站数字孪生仿真建模平台”“智能化客运服务系统仿真验证平台”，需采购服务器、交换机、操作终端、移动终端、配套内存条等硬件设备及相关材料。本次采购的设备及核心部件（CPU、操作系统、AI算力加速卡）必须满足信创要求，数量及清单明细如下：

（一）国产信创服务器2台，主要配置如下：

1.CPU：2颗X86兼容架构，单颗主频或睿频3.0GHz及以上，8核16线程及以上；

2.GPU：需在中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告清单；

3.内存：64GB及以上；

4.硬盘：NVMe协议2TB及以上；

5.操作系统：满足自主可控要求的服务器操作系统。
（二）交换机设备2台，主要配置如下：

支持不低于24口千兆电口或光口接入，交互容量大于等于1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率大于108/126Mpps。
（三）国产信创操作终端2台，主要配置如下：

1.操作系统：满足自主可控要求的桌面操作系统；

2.CPU：C86或ARM架构，核心16核及以上；

3.内存：64GB及以上；

4.硬盘：NVMe协议1TB SSD及以上；

5.显卡：1块配置≥16GB显存，已通过国产操作系统适配，满足信创工作站图形加速要求。
（四）国产信创移动设备（终端）6台，主要配置如下：

1.操作系统：满足自主可控要求的桌面操作系统；

2.CPU：C86或ARM架构，核心数8核及以上；

3.内存：16GB及以上；

4.硬盘：1TB及以上；

5.显卡：独显且显存2GB及以上。
（五）配套扩容内存条10条，其中4条型号与服务器规格匹配，6条型号与操作终端规格匹配。

二、主要工作内容：按照竞选文件及合同约定，提供中标货物，确保货物品种、型号、规格、质量等符合要求，确保货物按时、安全送达甲方指定地点，提供质量保证和售后服务。
三、最高限价：人民币396600.50元（含增值税）。

四、竞选文件要求

（一）竞选文件内容

1.报价函（采用格式一）原件；

2.法定代表人授权委托书（采用格式二）原件；

3.报价清单；

4.承诺书；

5.竞选单位基本情况-资质；

6.竞选单位基本情况-业绩;

7.原厂项目授权书。

注：上述资料均需加盖法定名称章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖法定名称章。

    （二）竞选文件份数：二份。

    （三）递交竞选文件时间：2026年 10月29日9：30至10：00 
（四）递交地点：龙头寺旅游集散中心13楼1301会议室
五、竞选单位资质、业绩等相关要求

（一）企业资质

竞选单位须为独立法人，并具备有效的营业执照。

（二）业绩设置

自2023年1月1日起至比价申请截止日止（以合同签订时间为准）承担1 项服务器或交换机或办公电脑供货业绩。
六、评选办法

竞选单位资质、业绩满足比价邀请函要求的情况下，所有竞选单位（报价高于最高限价的不参与评选）的竞选文件采用“最低价法”进行评选，按竞选价格由低到高依次排序，价格最低者评定为中选单位。若报价相同，按项目类似业绩数量从多到少排序，业绩数量仍一致的，则以业绩合计金额从高到低确定排序。
七、评选时间：2026年10月29日10：00
    八、评选程序：

当众开封查验竞选文件，宣读报价函，委托代理人签名确认。

九、评选结果通知

将在评选后向中选单位发出中选通知书。
十、主要商务条款

（一）供货：乙方自收到中选通知书后45个日历日内将货物送达指定地点。

（二）付款方式：本合同费用在设备及材料全部到货并经甲方验收合格后30日内，由甲方向乙方一次性支付全部合同费用。

（三）报价要求：竞选单位只能填报一个有效总报价，竞选报价函中的总报价必须与报价清单合计报价一致，不得提交选择性报价；报价高于最高限价的竞选文件不参与评选。

（四）诚信要求：竞选单位不得相互串通竞选、弄虚作假或以他人名义竞选，否则取消其中选资格。

附件1
格式一 报价函

重庆交通建设管理有限公司：

贵公司发出的       项目的比价邀请函，我方已详细阅读并理解其全部内容，无任何异议。据此，我公司授权      （姓名和职务）向贵公司提交本报价函参与该项目的竞选。

我公司承诺：

一、愿按邀请函规定完成          项目，报价为人民币    万元。

二、根据邀请函要求选择有足够经验的人员承担该项目。

三、本报价函自启封之日至项目全部完成并验收合格之日有效。

竞选人全称（盖法定名称章）： 

竞选人法定代表人或授权代理人签名：

通信地址：                              

电话、传真：

日期：   年   月  日

附件2 

格式二  法定代表人授权委托书
     本人       ，身份证号：       系                的法定代表人，现授权              （姓名、身份证号、职务）为本单位的代理人，全权负责参加          项目的竞选活动、签署相关文件以及合同谈判、签署、履行等，以本单位名义处理一切与之相关的事务，所产生的法律责任由本单位承担。

本授权书效力自    年   月   日起至合同履行完毕之日止。

竞选单位名称（盖法定名称章）：          

竞选单位地址：

法定代表人签名：                    

代理人签名：   


附件3 

报价清单

	序号
	名称
	技术要求
	单价/元（含13%增值税）
	数量
	总价/元

（含13%增值税）

	1
	国产信创服务器
	（1）CPU：2颗X86兼容架构，单颗主频或睿频3.0GHz及以上，8核16线程及以上；

（2）GPU：需在中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告清单；

（3）内存：64GB及以上；

（4）硬盘：NVMe协议2TB及以上；

（5）操作系统：满足自主可控要求的服务器操作系统。
	
	2台
	

	2
	交换机
	支持不低于24口千兆电口或光口接入，交互容量大于等于1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率大于108/126Mpps。
	
	2台
	

	3
	国产信创操作终端

（工作站）
	（1）操作系统：满足自主可控要求的桌面操作系统；

（2）CPU：C86或ARM架构，核心16核及以上；

（3）内存：64GB及以上；

（4）硬盘：NVMe协议1TB SSD及以上；

（5）显卡：1块配置≥16GB显存，已通过国产操作系统适配，满足信创工作站图形加速要求。
	
	2台
	

	4
	国产信创移动终端

（笔记本电脑）
	（1）操作系统：满足自主可控要求的桌面操作系统；

（2）CPU：C86或ARM架构，核心数8核及以上；

（3）内存：16GB及以上；

（4）硬盘：1TB及以上；

（5）显卡：独显且显存2GB及以上。
	
	6台
	

	5
	内存条
	与服务器规格匹配。
	
	4根
	

	6
	内存条
	与操作终端规格匹配。
	
	6根
	

	合计/元
	


附件4
承  诺  书
重庆交通建设管理有限公司：

如我方中选，我方对履约保证金、货物要求、质量保证和售后服务承诺如下：

一、履约保证金：

（一）在合同签订时向比选人（甲方）缴纳合同金额10%的履约保证金。

（二）验收合格后，比选人无息退还履约保证金。

二、货物要求：
（一）在竞选文件中，除内存条外提供【原厂项目授权书】。

（二）服务器所有配件均为全新原装国行正品。

（三）《安全可靠测评结果公告》目录内国产算力芯片（如海光DCU、华为昇腾等）与服务器整机底层架构、固件以及操作系统实现深度兼容适配，确保设备加电后核心算力开箱即用，杜绝现场软硬件不兼容、驱动崩溃等技术风险。

（四）设备及核心部件（CPU、操作系统、AI算力加速卡）提供其纳入国家《安全可靠测评结果公告》的入围证明文件或官方测评等级证书。

（五）操作终端预装正版信创桌面操作系统，配备原厂正品键鼠套装。

（六）移动终端配备原厂外接便携鼠标及相关外设，预装正版信创桌面操作系统，并标配原厂Wi-Fi无线网络及蓝牙模块（政企标准版）。
三、质量保证及售后服务：
（一）质量保证期

1.质量保证期：所提供产品（含整机及GPU显卡、内部核心板卡等关键部件）由原厂或原厂授权机构提供不少于3年的质量保证（自验收合格之日起算），并提供三年原厂上门服务；保修期同时不低于生产厂家所规定的质保期限。

2.原厂维保承诺：若乙方非产品制造商，应于合同签订后15个工作日内，针对本项目向甲方出具原厂维保售后服务承诺函；生产制造商无法履行或拒不履行质保及上门服务义务的，由乙方代为履行，全部相关费用由乙方自行承担。

3.“三包”与最惠标准：产品属于国家规定“三包”范围的，质量保证期不得低于“三包”规定；乙方承诺的质量保证期、制造商原厂保修标准及本条前述要求不一致的，按对甲方最有利的标准执行。

（二）售后服务内容

乙方在质量保证期内免费为甲方提供以下技术支持和服务：

1.电话咨询：乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

2.现场响应与台账管理：甲方遇到使用及技术问题，乙方（含制造商）应在8小时内电话响应（重庆市内2小时响应）；电话咨询不能解决的，乙方应在2个日历日内安排技术人员到达现场处理，24小时内解决问题，确保产品正常工作；乙方需建立售后服务台账，及时记录甲方服务需求及处理情况，确保服务到位。

3.技术升级：在质保期内，如乙方和制造商的产品技术升级，乙方应及时通知甲方；如甲方有相应要求，乙方和制造商应对甲方购买的产品进行升级服务。

4.免费维修与备品备件：在质保期内，乙方和制造商应向甲方免费提供配件和上门维修服务（含零配件、上门维修费、差旅费等）；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件；相关服务标准参照产品包装内生产厂商保修承诺，并以对甲方最优承诺为准。

5.质保期外服务：

（1）质量保证期过后，乙方应继续提供免费电话咨询服务，并提供终身技术服务支持；

（2）质量保证期过后，甲方如继续委托乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供上门维护服务，更换配件只收取成本费，不得另行收取其他服务费用。

6.保修责任：在本协议约定的保修期内，非因甲方操作不当或不可抗力导致乙方提供的产品出现故障，乙方无法履行保修义务确保产品故障解决，或经乙方两次维修后再次出现相同故障的，甲方有权要求乙方更换产品，乙方应在甲方提出更换要求后5个工作日内完成更换。
竞选单位：               （盖单位公章）

法定代表人：               （签名或盖章）

    年    月    日

附件5
竞选单位基本情况—资质
（提供营业执照）

附件6
竞选单位业绩证明—业绩
（提供合同关键页复印件（关键页包含但不限于合同封面、服务内容、双方签章页））

附件7

原厂项目授权书
（除内存条外，提供【原厂项目授权书】）

被授权人身份证复印件（双面）








授权人身份证复印件（双面）








1
1
1

